lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
	options=3<RXCSUM,TXCSUM>
	inet6 ::1 prefixlen 128 
	inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
	inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=6b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,TSO4,TSO6>
	ether 94:de:80:aa:c6:ab 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: autoselect (<unknown type>)
	status: inactive
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether 8c:2d:aa:38:19:cf 
	inet6 fe80::8e2d:aaff:fe38:19cf%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5 
	inet 192.168.1.70 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: autoselect
	status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
	ether 0e:2d:aa:38:19:cf 
	media: autoselect
	status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
	ether 4e:7e:57:75:06:e6 
	inet6 fe80::4c7e:57ff:fe75:6e6%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0x7 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: autoselect
	status: active