[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2669","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2671","ColType":"Number","ColValue":"1703943"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2673","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"AAPL,current-available"},"attr":{"id":"2675","ColType":"Number","ColValue":"1500"}},{"data":{"title":"AAPL,clock-id"},"attr":{"id":"2677","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},{"data":{"title":"AAPL,current-in-sleep"},"attr":{"id":"2679","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"2681","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2683","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/USBE@1a0007"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2685","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},{"data":{"title":"device_type"},"attr":{"id":"2687","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"EHCI\"&gt;"}},{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"2689","ColType":"Data","ColValue":"&lt;3c3a0000&gt;"}},{"data":{"title":"AAPL,current-extra"},"attr":{"id":"2691","ColType":"Number","ColValue":"1000"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"2693","ColType":"Number","ColValue":"13"}},
{"data":{"title":"acpi-pci-pm"},"attr":{"id":"2695","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}}
]
