[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2867","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2869","ColType":"Number","ColValue":"1900547"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2871","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2873","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/USB3@1d0003"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2875","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"2877","ColType":"Number","ColValue":"32"}}
]
