[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2795","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2797","ColType":"Number","ColValue":"1638400"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2799","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2801","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GBEC@190000"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2803","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"2805","ColType":"Number","ColValue":"13"}}
]
