Ekran EDID Yaması

EDID yama işlemiyle macOS ile uyumsuz bir ekranı uyumlu bir profille yeniden tanımlayabilir,ve ölçeklendirilmiş çözünürlükler ekleyebilirsiniz.Yine bu yama işlemi ile Night Shift Aktif edilebilir.

1. Hackintool-> Ekranlar içinde düzenlemek istediğiniz ekranı seçin.
2. İsteğe bağlı olarak, monitör aralıklarını ekleyin / düzeltin (Eğer sizin EDID'niz bunu içermiyorsa veya bozuksa)
3. İsteğe bağlı olarak "Çözünürlük Ekle" seçeneği ile farklı çözünürlükler ekleyip bunlara tıklayıp düzenleyebilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz bu çözünürlükleri silme seçeneği ile silebilirsiniz
4. Son olarak "dışa aktar" ile bu ayarların masaüstüne çıkartılmasını sağlayın.

Kurulum

EDID yamalarını kurmak için iki farklı yöntem vardır. Ekran Profil üzerinde yazdırmak ve Library / Extensions içine kurmak:

Ekran Profil :

- DisplayVendorID-x dosyalarını /System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides içine koyun ( El Capitan için< /System/Library/Displays/Overrides)
- Icons.plist dosyasını /System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides içine koyun (El Capitan için< /System/Library/Displays/Overrides)

Library / Extensions ile Kurulum:

- DisplayEDID-x-x.kext dosyasını /Library/Extensions içine kurun ya da EFI/CLOVER/kexts/Other içine koyun (Sizin konfügrasyonunuza göre)

System Integrety Protection (SIP)

Bu dosyaların Kütüphane içine kurulabilmesi için SIP Güvenliğinin devre dışı bırakılmış olması gerektiğini unutmayın.

Ekstra Bilgi

Eğer 16:10 bir monitorünüz varsa ve bununla ölçeklendirilmiş çözünürlükler kullanmak istiyorsanız aşağıdakileri seçin:

- iMac Display
- MacBook Pro Display
- Cinema HD Display
- LED Cinema Display

16:9 monitörlerde ölçeklendirilmiş çözünürlükler için aşağıdakileri kullanın:

- Apple Thunderbolt Display (Dahili ekranlar için bunu kullanmayın!)
- iMac Retina Display
- MacBook Air Display