HowTo flash new UBUmodded BIOS to ASRock Z370 Professional Gaming i7:

use FPTW64 and type the following in a command line (CMD):


fptw64.exe -bios -f modbios.bin

while "modbios.bin" should be the name for your BIOS file, like "Z37PG73.10"


- - - - -

Bei einem ASUS Board muss ggf. die BIOS WriteLock entfernt werden:

BIOS starten, in die EFI-Shell booten und folgenden code
eintippen: setup_var 0x912 0x00

Rechner neu starten (mit WINDOWS) und anschliessend das neue
BIOS via FPTW64 flashen (siehe Anleitung oben).