显示器EDID修补

使用EDID修补你可以进行显示器型号的修改以及添加缩放选项。操作方法如下：

1.从显示列表中选择你要编辑的显示器

2.如果显示器的EDID没有分辨率范围或不好，有选择性地添加/修复分辨率范围

3.单击“添加”按钮添加分辨率，再单击分辨率值进行编辑。选中某个分辨率值再点击“删除”按钮即可删除此分辨率。

4.编辑完成后，点击“导出”按钮在桌面上生成修改好的补丁文件。

安装

安装EDID补丁有两种方法：安装显示器补丁文件，以及显示器驱动：

安装显示器补丁文件：

•将生成的DisplayVendorID-x文件夹复制到/system/library/displays/contents/resources/overrides（对于El Capitan系统则是/system/library/displays/overrides ）

•将生成的icons.plist复制到/system/library/displays/contents/resources/overrides（对于El Capitan则是/system/library/displays/overrides）

安装显示器驱动：

•将生成的DisplayEDID-x-x.kext复制到/library/extensions或efi/clover/kexts/other（取决于您的配置）

注意：在复制文件之前，请先关闭系统完整性保护（SIP)

其他信息

对于16:10且想使用缩放分辨率的显示器，可以选择如下类型显示器：

•iMac显示器

•MacBook Pro显示器

•影院高清显示器

•LED影院显示屏

对于16:9的，则可以选择：

•Apple Thunderbolt显示器（此种切勿用在内部显示器上！）

•iMac视网膜显示

•MacBook Air显示器