HdaCodecDump Start
Codec: Intel Skylake HDMI
Address: 2
AFG Function Id: 0x1 (unsol 0)
Vendor ID: 0x80862809
Revision ID: 0x00100000
Default PCM: N/A
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x00006611: Stereo Digital
Node 0x03 [Pin Complex] wcaps 0x0040778D: Stereo Digital Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=00, mute=1
  Amp-Out vals: [0x00 0x00]
  Pincap 0x09000094: OUT Detect HBR HDMI DP
  Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int Special
    Conn = Digital, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x00:
  Connection: 1
     0x02
